****

**TITANUM Sendvič toster LTKT002K crni**

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. Pre upotrebe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte donje informacije i uputstva za upotrebu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

****

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Nominalni opseg napona: 220-240 V Nominalna frekvencija: 50/60 Hz

Nazivna ulazna snaga: 700 W

**VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST**

 • Pre nego što priključite aparat u električnu utičnicu, proverite da li se tehnički detalji na nalepnici uređaja podudaraju sa električnim naponom u utičnici.

• Uključite aparat samo u pravilno uzemljenu utičnicu.

• Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u zatvorenom. Ne koristite ovaj uređaj u komercijalne svrhe. Ne koristite uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom!

• Uređaj ne upotrebljavajte za bilo koju drugu namenu.

• Ne stavljajte uređaj na električnu ili plinsku peć ili druge izvore toplote ili blizu njih.

• Ne postavljajte uređaj na ivicu pomoćne površine ili na nestabilnu površinu. Uređaj mora biti smešten na stabilnoj i ravnoj površini.

• Nakon spajanja uređaja na električno napajanje, površina za kuvanje i spoljna površina uređaja počinju da se zagrevaju. Ne dodirujte vruću površinu. Da biste zatvorili ili otvorili gornju ploču za kuvanje, koristite toplotno izolovanu dršku, a za uklanjanje sendviča drvenu ili toplotnu plastičnu lopaticu otpornu na toplotu.

• Omogućite odgovarajuću cirkulaciju vazduha oko uređaja dok se koristi. Ne stavljajte nikakve predmete na zagrejanu površinu uređaja.

• Uvek isključite aparat i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ostavite bez nadzora ili ako ga nećete koristiti i pre čišćenja.

• Ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre nego što ga premestite, očistite ili odložite.

• Očistite površine za roštilj nakon svake upotrebe, pogledajte poglavlje Čišćenje i održavanje.

• Da ne biste doživelii električni udar, ne čistite uređaj pod mlazom vode i ne potapajte ga u vodu ili bilo koju tečnost.

• Uverite se da kabl za napajanje ne dolazi u kontakt sa vodom, vlagom ili zagrejanom površinom.

• Ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje. To može oštetiti kabl za napajanje ili utičnicu. Odspojite kabl iz utičnice nežnim izvlačenjem utikača.

• Ako je kabl za napajanje oštećen, zamenite ga u tehničkom servisnom centru. Zabranjeno je koristiti uređaj ako je oštećen kabl za napajanje ili utikač.

• Da biste izbegli opasnost od ozleda električnim udarom, nemojte sami popravljati uređaj ili ga podešavati. Sve popravke ili podešavanja uređaja obavite u ovlašćenom servisnom centru. Neovlašćeno rukovanje uređajem tokom garantnog perioda može poništiti garancijsku politiku.

**PRE PRVE UPOTREBE**

1) Uklonite Izrađivač sendviča iz materijala za pakovanje.

2) Obrišite ploče za kuvanje mokrom krpom ili sunđerom i potpuno osušite papirnim ubrusom ili suvom krpom.

3) Priključite Mašinu za sendviče na napajanje i ostavite je uključenu najmanje 5-7 minuta.

Napomena: Kada se prvi put uključi, možda će se ispuštati lagani dim. To je zbog zagrevanja unutrašnjih

komponenti i to će proći za trenutak.

**KORIŠĆENJE MAŠINE ZA SENDVIČE**

1) Ploče za kuvanje premažite puterom ili uljem za jelo.

2) Priključite Sandw

ich Maker na napajanje. Obe lampice na gornjoj ploči će upaliti. Crvena indikatorska lampica označava priključak na električnu mrežu. Zelena indikatorska lampica označava zagrevanje ploča za kuvanje.

3) Zatvorite Mašinu za sendviče radi efikasnijeg predgrevanja ploča za kuvanje.

4) Dok se ploče za kuvanje zagrevaju, pripremite sendvič. Za jedan sendvič biće vam potrebne dve kriške prepečenog hleba i fila. Fil stavite tačno između kriški hleba. Previše punjenja može otežati zatvaranje proizvođača sendviča.

U ovom slučaju će biti potrebno ukloniti deo punjenja. Ne upotrebljavajte silu za zatvaranje proizvođača sendviča, to može dovesti do oštećenja.

5) Kada se ploče za kuvanje zagreju na radnu temperaturu, zeleno indikatorsko svetlo se isključuje. Otvorite Mašinu za sendviče i stavite jedan ili dva sendviča na donju ploču. Zatvorite ručicu i pritisnite gornju ploču za kuvanje na donju ploču. Osigurajte ručke bravom.

Napomena: Indikatorska lampica grejanja se pali i gasi. To signalizira da se održava radna temperatura ploča za kuvanje.

6) Posle 2 do 3 minuta otpustite bravu, otvorite gornju ploču i izvadite sendviče ili nastavite da kuvate ako je potrebno. Za uklanjanje sendviča koristite drvenu ili plastičnu špatulu otpornu na toplotu.

Ne koristite viljušku, nož ili bilo šta od metala. U suprotnom može se oštetiti nelepljivi premaz.

napajanje električnom energijom.

**Napomena:**

Vreme pravljenja zavisi od vrste hleba, punjenja i vašeg ukusa.

7) Pre nego što napravite još jedan sendvič, zatvorite Sandvich Maker i sačekajte dok se zelena indikatorska lampica ne ugasi.

8) Nakon što završite sa upotrebom Mašine za sendviče, iskopčajte kabl za napajan.

 Vreme pravljenja zavisi od vrste hleba, punjenja i vašeg ukusa.

8) Nakon što završite sa upotrebom Sendvič aparata, iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice.

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

• Pre čišćenja, isključite ga iz napajanja i pustite da se ohladi.

• Očistite nelepljivu površinu ploča za kuvanje nakon svake upotrebe. Ovo će sprečiti nakupljanje izgorelih komada ostataka hrane. Za čišćenje koristite vlažnu meku krpu. Ako je na pločama za kuvanje ostalo nešto zagorele hrane, poprskajte vodom i blagim deterdžentom za suđe. Posle toga obrišite čistom, vlažnom krpom. Savet:

Ploče za kuvanje je lakše očistiti u mlakom stanju.

• Obrišite spoljnu površinu aparata za sendvič mekom vlažnom krpom i potpuno ga osušite.

• Mašinu za sendviče nikada ne ispirajte pod mlazom vode niti je potapajte u vodu ili drugu tečnost.

• Za čišćenje nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, benzin ili rastvarače.

SKLADIŠTE

• Ako su ploče za kuhanje hladne, zatvorite gornju ploču i osigurajte ručke bravom. Namotajte kabl za napajanje oko držača na dnu aparata za sendviče.

• Uređaj čuvajte na čistom i suvom mestu, van dohvata dece.

Savet: Vertikalno skladištenje Mašine za sendviče uštedeće prostor u vašoj kuhinji.

: