****

**ESPERANZA Štapni mikser LEKM001K belo - crni**

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. Pre upotrebe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte donje informacije i uputstva za upotrebu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Nominalni opseg napona: 220-240 V Nominalna frekvencija: 50/60 Hz Nazivna ulazna snaga: 250 W

**VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST**

• Pre nego što priključite aparat u utičnicu, proverite da li se tehnički detalji na nalepnici uređaja podudaraju sa električnim naponom u utičnici.

• Uključite aparat samo u pravilno uzemljenu utičnicu.

• Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u zatvorenom. Ne koristite ovaj uređaj u komercijalne svrhe. Ne koristite uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom!

• Uređaj ne upotrebljavajte za bilo koju drugu namenu.

• Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osobe koja uključuje decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je lice odgovorno za sigurnost obezbedilo nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja.

• Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se neće igrati sa aparatom.

• Uvek isključite aparat i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ostavite bez

nadzora ili ako ga nećete koristiti i pre čišćenja. •

• Da ne biste povredili električni udar, ne čistite uređaj pod mlazom vode i ne potapajte ga u vodu ili bilo koju tečnost.

• Uverite se da kabl za napajanje ne dolazi u kontakt sa vodom, vlagom ili zagrejanom površinom.

• Ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje. To može oštetiti kabl za napajanje ili utičnicu. Izvucite kabl iz utičnice nežnim izvlačenjem utikača.

• Ako je kabl za napajanje oštećen, zamenite ga u tehničkom servisnom centru. Zabranjeno je koristiti uređaj ako je oštećen kabl za napajanje ili utikač.

• Da biste izbegli opasnost od povreda električnim udarom. nemojte sami popravljati uređaj ili ga podešavati. Sve popravke ili podešavanja uređaja obavite u ovlašćenom servisnom centru. Neovlašćeno rukovanje uređajem tokom garantnog perioda može poništiti garancijsku politiku.

• Nemojte uključivati uređaj ako je uklonjiva šipka pravilno pričvršćena na motornu jedinicu.

• Ne stavljajte ruke u posudu za mešanje dok uređaj radi.

• Ne stavljajte u posudu za mešanje predmete koji ne želite da se mešaju.

• Budite izuzetno oprezni kada mešate toplu hranu ili vruće predmete. Koristite samo male porcije. Vruća mešavina može se izliti i prouzrokovati ozbiljne opekotine. Ako su predmeti koji se mešaju vrlo vrući, ostavite ih da se ohlade na temperaturu ne veću od 60 ° C.

Nikada ne koristite blender za mešanje ili mešanje hrane koja je kuvana na električnom ili plinskom štednjaku.

• Vreme operacije je 1 minut. Posle jednog minuta upotrebe. ostavite ga da se odmara najmanje dve minute. Ako blender koristite za mešanje teške ili tvrde hrane. preporučujemo da napravite pauzu na svakih 20-30 sekundi.

• Oprez! Noževi za sečenje su vrlo oštri. Nikada ne pokušavajte da dodirnete noževe koji se vrte.

**KAKO KORISTITI BLENDER**

Umetnite donju uklonjivu šipku u ručku motora dok ne klikne.

Pre prve upotrebe, potrebno je temeljito oprati uređaj vrućom vodom, koristeći tečnost za pranje.

Tokom pranja i čišćenja u vodu možete potopiti samo uklonjivi štap. Ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost motornu jedinicu blendera.

Prilikom sklapanja / rastavljanja ručnog blendera uvek vodite računa da je ručni blender isključen i da je kabl za napajanje izvučen iz utičnice.

**RUČNI BLENDER JE PRIMEREN ZA SLEDEĆE OPERACIJE:**

• Mešanje kuvanih sastojaka. npr. priprema mešanih formula za bebe.

• Mešanje pića .. npr. priprema mlečnih koktela. voćnih napitaka. sosovi. itd.

• Mešanje mekanih sastojaka. na primer. priprema namaza za hleb, majonez itd.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sastojci | Količina u gramima | Brzina | Vreme mešanja |
| Mešovite formule | **100-300** | **1** | 45 seconds |
| Mešana pića | **100-500** | **1** | 30 seconds |
| Voće I povrće | **100-200** | **1** | 45 seconds |
| Sirevi | **50-100** | **1** | 30 seconds |

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

• Pre čišćenja aparat isključite iz napajanja.

• Očistite poklopac blendera (motornu jedinicu) mekom i vlažnom krpom. Nikada ne potapajte ovaj deo u vodu ili bilo koju drugu tečnost .. Uklonjivi štap sa noževima za mešanje možete oprati u mašini za pranje posuđa.

• Noževe takođe možete očistiti potapanjem u vrelu vodu sapunom i uključivanjem blendera. U tom slučaju, blender mora biti povezan sa zidnom utičnicom.

• Ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje, kao što su razređivači boja ili benzen.